Auto-Medienportal.Net: 17.09.2019

Caterham 485 erhält steiferes Chassis

Caterham spendiert dem 485 ein neues und verstärktes Chassis namens CSR. Es ist mit Doppel-Dreieckslenkern an der Hinterachse versehen, wo 245er-Reifen aufgezogen sind. Vorne setzt der Caterham CSR 485 auf innenliegende Dämpfer, die über so genannte „Pushrods“ angesteuert werden. Dadurch verbessern sich Radführung und Traktion des puristischen Roadsters spürbar.

Der stärkste außerhalb Großbritanniens erhältliche Caterham mobilisiert bei einem Leergewicht von nicht einmal 600 Kilogramm 237 PS. Der 2,0-Liter-Motor von Ford dreht bis 9000 Umdrehungen in der Minute und beschleunigt den 485 in unter vier Sekunden auf Tempo 100. Der offene Zweisitzer erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 225 km/h und ist zu einem Grundpreis von 65 450 Euro erhältlich. (ampnet/jri)