Auto-Medienportal.Net: 13.03.2015

Goodyear baut Fuelmax- und Kmax-Angebot aus

Goodyear erweitert seine verbrauchseffiziente Fuelmax- und die laufleistungsoptimierte Kmax-Lkw-Reifen-Familien um drei neue Dimensionen für die Antriebs- und die Lenkachse. Es handelt sich um den Lenkachsreifen Kmax S in der Größe 295/60R22.5 sowie den Antriebsachsreifen Kmax D in der Größe 295/60R22.5. Beim Fuelmax kommt der Fuelmax D in der Größe 295/60R22.5 für Antriebsachsen hinzu.Zusätzlich werden analog zu den neuen Antriebsachsreifen die Heißrunderneuerungs-Reifen Treadmax Kmax und Treadmax Fuelmax angeboten. (ampnet/jri)