Auto-Medienportal.Net: 25.09.2014

Noch ein Rückruf bei Yamaha

Gerade ist Yamaha dabei, mit frischen Modellen wieder Marktanteile zu gewinnen, da kommt der zweite Rückruf binnen weniger Tage. Beim Kleinkraftroller Neo’s 4 (Viertakter) kann unter Umständen die Motorhalterung brechen, die den Antrieb mit dem Rahmen verbindet. Schuld ist eine unzureichende Verschweißung. da es sich um eine Triebsatzschwinge handelt, kann es beim Bruch auch zu einem Versatz des Hinterrades kommen. Dies kann dann im schlimmsten Fall dazu führen, dass der Fahrer die Kontrolle über den Roller verliert. 

Yamaha ruft daher die betroffenen Modelle mit den Fahrgestellnummern VTLSA401000010916 bis VTLSA401000013931 sowie VG5SA461000000101 bis VG5SA461000013746 in die Werkstatt. Dort erhält der Neo’s eine neue und modifizierte   Motorhalterung. Der Austausch erfolgt selbstverständlich kostenfrei. Erst vor wenigen Tagen musste der japanische Motorradhersteller seinen aktuellen Beststeller in Deutschland ebenfalls in die Werkstatt rufen. Bei der MT-09 kann ein zu kurzes Kabel zum Lichtausfall des Hauptscheinwerfers führen. (ampnet/jri)