Auto-Medienportal.Net: 11.06.2015

Ford Connect mit neuem Diesel

Ford bietet den Connect mit einem neuen 1,5-Liter-Diesel nach Euro 6 an.  Er ersetzt das bisherige 1,6-Liter-Aggregat. Je nach Leistung  beträgt das maximale Drehmoment bis zu 300 Newtonmeter.

Für den Transit Connect Kombi (Pkw-Zulassung) ist der neue Antrieb in den Leistungsstufen 74 kW / 100 PS und 88 kW / 120 PS) erhältlich. Für den Kastenwagen und Kombi mit Lkw-Zulassung erfolgt die Motorumstellung voraussichtlich zum Frühjahr 2016. Für die Pkw-Version Tourneo Connect gibt es zusätzlich auch noch eine Version mit 55 kW / 75 PS. Für sämtliche Modelle wird der 120-PS-Motor mit serienmäßigen Start-Stopp-System voraussichtlich ab Ende des Jahres auch mit dem Doppelkupplungsgetriebe Powershift verfügbar sein, das die bisherige Wandler-Automatik ersetzt. (ampnet/jri)