Auto-Medienportal.Net: 27.10.2017

Semperit tauscht Transporterreifen aus

Semperit startet ein freiwilliges Austauschprogramm für 1182 Transporterreifen des Typs Van-Grip 2 in der Größe 215/65 R 16 C. Aufgrund einer nicht den Vorgaben entsprechenden Gummimischung können sich möglicherweise Teile der Lauffläche bei rund 100 der Reifen aus einem bestimmten Produktionszeitraum lösen. Dies könnte zum Ablösen der Lauffläche sowie zu Einschränkungen im Fahrverhalten führen.

Die betroffenen Reifen wurden ausschließlich an Kunden in Deutschland, Frankreich, Ungarn und Polen ausgeliefert. Unfälle oder Folgeschäden sind dem Unternehmen im Zusammenhang mit dem fehlerhaften Produkt nicht bekannt. Es handelt sich um Reifen mit den Seriennummern: DOT 6GOL JC8F 1417 und DOT 6GOL JC8F 1517. Die letzten vier Zahlen stehen für den Produktionszeitraum (Woche/Jahr). Die Reifen werden kostenfrei ersetzt. (ampnet/jri)