Auto-Medienportal.Net: 09.03.2018

Goodyear bietet runderneuerte Trailerreifen in High-Load-Ausführung

Mit dem Treadmax T bietet Goodyear erstmals einen runderneuerten Trailerreifen in High-Load-Ausführung an. Der Treadmax Kmax T in High-Load ist das Pendant des Kmax T HL, und der Treadmax Fuelmax T in High-Load ist die Runderneuerung des gleichnamigen Spritsparreifens. Mit dem Treadmax SP246 in High-Load steht das runderneuerte Pendant zu der 2016 eingeführten Dunlop-Serie zur Verfügung.

Alle drei runderneuerten Reifen haben die Standardgröße 385/65 R22.5 und stemmen eine Achslast von bis zu zehn Tonnen. Sie sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. (ampnet/jri)