Auto-Medienportal.Net: 31.08.2013

Caravan-Salon 2013: Stützenlose Markise bald auch für Kastenwagen

Dometic stellt auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf (- 8.9.2013) eine neue Variante seiner stützenlose Markise Premium vor. Künftig wird auch die Dachmontage an Kastenwagen und Wohnmobilen mit stark gerundeten Dachecken möglich sein. Spezielle Installationsschienen und passende Adapter sorgen für Halt an Camping-Vans wie Volkswagen T5, Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer und Ford Transit. Erhältlich ist die Dometic Premium RTA 20 DC ab Beginn des kommenden Jahres.

Die neue Modellvariante hat alle Merkmale, die von der Ausführung für die Wandmontage bereits bekannt sind: Allen voran der vor dem Fahrzeug vollständig nutzbare Platz, da keine störenden Stützen mehr im Weg sind. In Sekundenschnelle fährt die elektrisch betriebene Markise auf Knopfdruck aus und erspart manuelles Ausfahren sowie zeitraubendes Abspannen und Verankern. Ein Sensor überwacht jederzeit die Windstärke und fährt die Markise selbsttätig ein, um sie vor etwaiger Beschädigung zu schützen. Dazu dienen auch die Soft-Closure-Funktion, die ein sanftes und schonendes Schließen garantiert sowie die obere Abdeckung des Markisengehäuses, die mit einer integrierten Schmutzbürste mögliche Verunreinigungen der Mechanik verhindert. Zu guter Letzt sorgt der so genannte Back Impulse für ein Straffen des Stoffes nach dem Ausfahren und somit ständig für eine optimale Funktion als Sonnenschutz.

Soll die Markise für längere Zeit ausgefahren bleiben, lässt sich die sensorgesteuerte Einfahrautomatik abschalten. Dometic empfiehlt für diesen Fall zur Sicherung der Markise das ebenfalls neu entwickelte Weather-Kit, mit dem der Sonnenschutz abgespannt werden kann. (ampnet/jri)