Auto-Medienportal.Net: 27.09.2013

Steinmetz gibt dem Mokka Waben

Für das äußere Erscheinungsbild wurde ein Frontbügel in Mattschwarz und der steinmetztypische Frontgrill in Wabenoptik designt. Matt schwarze Trittleisten sind an den Seiten zu sehen. Ein Dekorsatz mit Steinmetz-Logo für die Seite kann in Silber oder Schwarz bestellt werden. Die Heckansicht kann wahlweise mit einem Schalldämpfer rechts oder mit einer Auspuffanlage rechts/links bestückt werden. Darüber hinaus ist der Steinmetz-Mokka um 25 Millimeter tiefergelegt.

Der Opel-Tuner bietet dazu 8,5 x 19“ ET39 Leichtmetallfelgen „ST10“ in Bicolor an, die mit der Bereifung 225/45 R19 montiert werden. (ampnet/deg)