Auto-Medienportal.Net: 06.06.2014

KTM ruft 690 Enduro und SMC zurück

KTM ruft die 690 Enduro R und die 690 SMC R zurück. Der österreichische Motorradhersteller hat bei routinemäßigen Prüfungen in der laufenden Produktion festgestellt, dass das Werkzeug zum Verschrauben der Fußbremshebel an den Fußrastenträgern der beiden Modelle teilweise nicht korrekt eingestellt war. Es besteht die Möglichkeit, dass eine Schraube mit einem verminderten Drehmoment befestigt wurde.

Die Kunden betroffener und bereits ausgelieferter Motorräder werden von KTM angeschrieben. Zudem kann im Bereich „Service“ auf der KTM-Webseite online überprüft werden, ob das jeweilige Fahrzeug von der Rückrufaktion betroffen ist. Die Überprüfung der Verschraubung beim autorisierten Händler ist eine kostenfreie Garantieleistung und nimmt nur wenig Zeit in Anspruch. (ampnet/jri)