Auto-Medienportal.Net: 08.10.2018

Osram LED-Signallampen im Toyota Corolla

Mit den XLS-Produkten bringt Osram gemeinsam mit Koito eine Reihe von standardisierten LED-basierten Signallampen nach UN/ECE-Norm R128 auf den Markt. Eine einheitliche Plattform mit drei unterschiedlichen Licht-Varianten deckt Signalapplikationen wie beispielsweise Blink-, Rück- und Tagfahrlicht in Fahrzeugen ab. Die XLS-Lampen LY5 und LW5 leuchten jetzt in den neuen Toyota Corolla Modellen. 

Die ECE-standardisierten Lichtquellen sind aktuell in Gelb und Weiß für unterschiedliche Signalanwendungen wie Blink- und Rückfahrlicht sowie Tagfahrlicht erhältlich. Hinzu kommt eine weiße Variante für Nebellicht, wofür der entsprechende Standard Ende des Jahres in Kraft tritt. Eine Vierte in Rot folgt in Kürze. (ampnet/deg)